定位APP测试问题：

1. 修改IP 地址下发数据有问题

修改后按设置键没有下发数据；查询时有数据下发

BT\_RX\_DAT-68-00-00-00-00-00-00-68-20-00-00-00-e3-16

bt\_tx\_dat: -68-02-25-25-00-00-01-68-A0-08-56-31-30-30-20-12-27-11-16-16

BT\_RX\_DAT-68-00-00-00-00-00-00-68-20-00-00-00-e3-16

1. 查询信号强度数据没有显示

[12:30:18.747]IN←◆tx\_dat: -68-00-00-00-00-00-01-68-A2-05-00-00-00-17-00-8F-16 //此处信号强度为23=0X17

[12:30:18.822]IN←◆ bt\_tx\_dat: -68-03-00-00-81-00-01-68-B3-08-00-00-00-00-00-00-00-00-10-16

[12:30:19.748]IN←◆ bt\_tx\_dat: -68-00-00-00-00-00-01-68-A2-05-00-00-00-17-00-8F-16

[12:30:19.799]IN←◆ bt\_tx\_dat: -68-03-00-00-81-00-01-68-B3-08-00-00-00-00-00-00-

1. 显示电池电量的同时间要显示电池电压、充电状态

BT\_RX\_DAT: 68-00-00-00-00-00-00-68-20-00-00-00-e3-16

BT\_Tx\_dat: -68-02-25-25-00-00-01-68-A0-08-56-31-30-30-20-12-27-11-16-16

batt=3687,s=52

BT\_RX\_DAT: 68-00-00-00-00-00-00-68-21-00-00-00-e3-16

bt\_tx\_dat: -68-00-00-00-00-00-01-68-A1-05-34-0E-67-00-00-20-16-

电池电量 CAP=0X34=52%, 电压 BAT\_VOL==0X0E67=3687MV=3.687v

充电状态 chg\_st=0 (没有外接电源/正在充电/充电完毕)

1. 基站定位开启可选， CMD=0X28,